**关于印发《云南省水泥行业超低排放改造计划》《云南省焦化行业超低排放改造计划》的通知**

各州、市生态环境局、发展改革委、工业和信息化局、财政局、交通运输局：

　　按照生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）要求，我们制定了《云南省水泥行业超低排放改造计划》《云南省焦化行业超低排放改造计划》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

云南省生态环境厅　云南省发展和改革委员会

云南省工业和信息化厅　　　　云南省财政厅

云南省交通运输厅

2024年6月28日

　　（此件公开发布）

**云南省水泥行业超低排放改造计划**

　　为推动全省水泥行业绿色低碳高质量发展、助力深入打好蓝天保卫战，根据生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部等5部委联合印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）《中共云南省委　云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》和《云南省人民政府关于印发〈云南省空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（云政发〔2024〕14号）等有关要求制定本计划。

**一、目标要求**

　　推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。2025年底前，力争50%以上的水泥熟料产能完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底，全省80%以上水泥熟料产能完成改造（企业改造任务清单详见附件1）。全省新改扩建（含搬迁）水泥项目按超低排放水平建设；长期停产水泥企业复产前应纳入改造计划并按时限完成。

　　水泥企业超低排放是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。各州（市）应根据全省超低排放改造目标任务安排，结合环境空气质量改善需求，按年度报送辖区内水泥企业超低排放改造实施计划。

　　（一）有组织排放控制指标。在基准含氧量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10mg/m3、35mg/m3和50mg/m3。其他有组织颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。氨等表中未作规定的按国家或地方标准执行。达到超低排放的水泥企业每月生产时间至少95%以上时段排放浓度小时均值满足上述要求。

　　（二）无组织排放控制措施。物料储存、物料输送、生产工艺过程等无组织排放源，在保障安全生产的前提下，采取密闭、封闭等有效控制措施。无组织排放控制设施应与生产设施同步正常运行，产尘点及生产设施无可见烟尘外逸。厂区整洁无积尘。

　　（三）清洁运输要求。进出企业的原燃料采用铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的企业，汽车运输部分采用新能源或国六排放标准的车辆。产品运输优先采用清洁能源运输方式，汽车运输全部采用新能源或国六排放标准车辆。厂内使用新能源运输车辆（2025年底前可采用国六排放标准车辆）。非道路移动机械原则上采用新能源，无对应产品的满足国四及以上排放标准（2025年底前可采用国三排放标准非道路移动机械）。

　　有组织、无组织超低排放控制指标和措施详见附件2。

**二、重点任务**

　　（一）优化调整产业结构。严格执行产能置换政策，加大对过剩产能控制力度，坚决遏制违规新增产能。新改扩建（含搬迁）水泥项目按照超低排放水平建设。落实《产业结构调整指导目录》（2024年本），依法依规淘汰落后产能。发挥能耗、环保、质量、安全、物耗、水耗等标准作用，引导能耗高、排放强度大的低效产能有序退出。列入淘汰退出计划的企业或设施不再要求实施超低排放改造，应按时完成淘汰退出并确保淘汰退出前达标排放。水泥企业转型升级须严格落实水泥熟料产能减量置换要求。

　　（二）有序推进现有企业超低排放改造。各州市要围绕空气质量改善需求，为企业做好服务和指导工作，协调解决清洁运输等重大事项。为提高改造质量，保障技术路线符合要求，企业应全面识别研判治理现状，合理选择改造技术路线，形成年度项目实施清单和重点项目清单。

　　因厂制宜选择成熟适用的环保技术。强化源头控制，水泥窑配备低氮燃烧器，采用分级燃烧机及其他分解炉含氧量精细化管控等低氮燃烧技术，窑尾废气采用选择性非催化还原（SNCR）、选择性催化还原（SCR）等组合脱硝技术。采取有效措施控制氨逃逸，脱硝氨水消耗量小于3.5kg/t熟料（基于20%氨水浓度折算）。除尘采用袋式、电袋复合式等高效除尘技术。

　　鼓励采用机械化料场、筒仓、圆库等物料储存方式，产尘点按照“应收尽收”的原则合理配置废气收集设施，优化收集风量。优化工艺流程，减少运转环节，降低物料落差，缩短运输距离；破碎机、磨机喂料装置采用密闭或封闭防尘措施。推进水泥企业矿山生态修复和绿色矿山建设。

　　加强清洁运输改造，中长距离运输优先采用铁路或水路；短途运输优先采用皮带通廊或新能源车辆；厂内物料转运优先采用皮带通廊或封闭式螺旋输送机，减少厂内物料二次倒运和汽车运输量。

　　（三）统筹推进水泥行业协同减污降碳。鼓励水泥企业在超低排放改造时统筹开展减污降碳和清洁生产改造，积极探索污染物和温室气体协同控制工艺技术。推进原料替代，在保障水泥产品质量前提下，提高废渣资源替代石灰石比重；提高矿渣、粉煤灰工业废物掺加比例，降低熟料系数。提高水泥产品质量和应用水平，促进水泥减量化使用。推进燃料替代，利用水泥窑协同处置固体废弃物等替代煤炭；采用独立热源烘干的企业，鼓励使用天然气、电等清洁能源。严格执行水泥单位产品能源消耗限额要求，在规定时限内将能效基准水平以下熟料产能清零，力争达到能效标杆水平。加快推广低阻旋风预热器、高效烧成、高效篦冷机、高效节能粉磨等节能降碳技术装备。

　　（四）强化全过程精细化环境管理。实施超低排放改造的企业，可通过全面加强污染物排放自动监测、过程监控和视频监控设施建设等方式自证稳定达到超低排放要求，包括以下措施：安装自动监控设施，与生态环境部门联网并验收，水泥窑及窑尾余热利用系统应增加氨排放自动监测；主要生产装备和污染治理设施安装分布控制系统（DCS），同步记录生产过程及污染设施运行的关键参数，重点环节安装高清视频监控设施；建设全厂环境管控平台，记录有组织排放、无组织排放相关监测监控和治理设施运行情况，以及清洁运输情况；自动监测、DCS系统等数据至少保存五年以上，高清视频监控数据至少保存一年以上。具体要求详见附件3。

　　加强运行管理，做好脱硝剂采购、消耗量日常检查和喷枪维护记录，确保水泥熟料生产与脱硝系统同步运行。采取合理控制脱硝剂用量，优化反应温度，反应区间和停留时间等有效措施控制氨逃逸。定期检查无组织排放设施运行情况，通过智能化、数字化建设，精准管控无组织排放。外排环境的烟气旁路，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔，因安全生产需要保留的，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，并保存历史记录。

　　强化运输管理，企业应配备专职运输管理人员，建设门禁和视频监控系统，建立进出厂运输车辆、厂内运输车辆、非道路移动机械电子台账。具体要求详见附件4。鼓励与供车单位、原辅材料供货单位及产品购买单位签订车辆排放达标保证书、增加相应合同条款、提供运输车辆年检合格证明等方式实现车辆合规管理。

　　完善管理制度。建立健全企业环保管理机构，设置环保专职人员；建立企业环保设施检修与维护、环境监测、环保监督与考核、环保应急预案等管理制度；按照排污许可技术规范要求，规范、准确、完整记录环境管理台账，如实反映生产设施、污染治理设施运行情况。

**三、政策措施**

　　水泥企业达标排放是法定责任，超低排放是鼓励导向，对于达到超低排放要求的水泥企业加大支持力度。

　　（一）加大经济政策支持力度。按照环境保护税法有关规定，对实现超低排放的水泥企业给予税收优惠。落实购置环境保护专用设备企业所得税抵免优惠政策。对技术路线合理、环保技术成熟适用、按改造时限计划实施的超低排放改造项目争取中央大气污染防治专项资金支持。鼓励银行机构给予水泥企业信贷支持用于超低排放改造，支持符合条件的企业发行债券进行直接融资，募集资金用于超低排放改造等领域。通过全国碳排放权交易市场，对在超低排放改造时统筹开展减污降碳改造，实现减少温室气体排放的企业形成正向激励。按照《云南省人民政府关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案〉的通知》（云政发〔2024〕16号）要求，积极争取对超低排放改造项目的财政、税收、金融等政策支持。

　　（二）落实差别化电价政策。严格落实国家水泥差别电价和阶梯电价政策，对列入淘汰类、限制类的水泥企业按国家规定的差别电价标准加价，对电耗超过国家分档标准的水泥企业按国家规定的阶梯电价标准加价。

　　（三）实行差别化环保管理政策。充分发挥标杆企业引领示范作用，将企业污染排放水平纳入错峰生产计划，按时完成有组织超低改造、无组织超低排放改造、清洁运输、全流程超低排放改造分四类制定错峰生产时间，其中完成有组织和无组织超低排放改造的企业，在符合超低排放要求的情况下可减少错峰生产时间，完成A级绩效评定的重污染天气预警期间可采取自主减排措施。未按时限要求完成超低排放改造的水泥企业，重污染天气预警期间依法严格落实应急减排措施。

　　（四）加强技术支撑。研究制定水泥行业超低排放改造相关技术指导文件。支持水泥企业与高校、科研机构、环保工程技术公司等合作，创新节能减排技术。鼓励生态环境科研院所联合行业协会、水泥重点企业等搭建超低排放改造交流平台，促进成熟先进技术推广应用。

**四、实施保障**

　　省生态环境厅、发展改革委、工业和信息化厅、财政厅、交通运输厅等组织实施本计划。各部门各司其职、各负其责、密切配合，形成合力，加强对州（市）工作指导，及时协调解决推进过程中的困难和难题，充分发挥政府作用，积极引导，共同推进改造工作。省生态环境厅会同有关部门，按照本计划方案，每年对有改造任务的州（市）上一年度超低排放改造情况进行评价。

　　水泥企业是实施超低排放改造的责任主体。改造工作力求做到企业领导真重视、资金真投入、实施真工程、管理水平真提升，确保按期高质量完成超低排放改造。企业应严把工程质量，加强人员技术培训，健全内部环保考核管理机制，实现治理设施长期连续稳定运行。在环保治理工程建设和运行过程中，要严格执行安全管理有关规定，切实落实企业安全生产主体责任。水泥企业驻滇集团公司要发挥表率作用，加强内部考核和对所属企业指导，力争提前完成。企业完成超低排放改造并累计稳定运行一个月后，可自行或委托有资质的监测机构和有能力的技术机构，严格按照指标要求和相关技术文件开展评估监测。稳定达到超低排放要求的，将评估监测报告报送当地生态环境部门、工业和信息化等部门。行业协会要发挥桥梁和纽带作用，指导企业开展超低排放改造和评估监测工作。

　　各相关州（市）加强组织领导，做好监督、管理和服务，按超低排放改造目标任务要求，全力推动改造工程。对已完成超低排放改造的企业，加强事中事后监管，建立动态监督管理台账，组织“双随机”检查，及时将不能稳定实现超低排放的企业调整出动态管理名单，视情节取消相关优惠政策。对超标排污企业、未按证排污企业，依法依规处罚，对偷排偷放、弄虚作假、擅自停运环保设施等违法行为依法严厉打击，涉嫌犯罪的移送司法机关。做好政策解读和宣贯，宣传推广地方和企业的经验做法，营造有利于开展超低排放改造的良好舆论氛围，增强企业开展超低排放改造的责任感和荣誉感。各有关部门要积极跟踪相关舆情动态，及时回应社会关切，宣传报道各地和企业优秀做法。

　　附件：1．云南省水泥熟料企业超低排放改造任务清单

　　　　　2．水泥行业有组织、无组织超低排放控制指标和措施要求

　　　　　3．全过程精细化环境管理要求

　　　　　4．清洁运输管理要求

　　附件1

**云南省水泥熟料企业超低排放改造任务清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 州市 | 地址 | 企业  名称 | 有组织排放改造环节 | 无组织排放改造环节 | 清洁运输改造要求 |
| 1 | 昆明市 | 安宁市 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 2000t/d、4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d、4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 2 | 富民县 | 华新水泥（富民）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 3 | 石林县 | 昆明海螺水泥有限公司 | 2500t/d熟料生产线已纳入企业关停计划，应按期完成关停，若后期继续生产，应2028年底前完成超低排放改造 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 4 | 昆明市 | 东川区 | 华新水泥（昆明东川）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 5 | 空港区 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 4000t/d熟料生产线及配套设施已列入淘汰计划，应按期完成淘汰 | | |
| 6 | 寻甸县 | 云南建工云岭水泥有限公司 | 2000t/d熟料生产线长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 7 | 宜良县 | 宜良红狮水泥有限公司 | 1条4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1条4000t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 煤磨、破碎机、磨机 | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 1条4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 1条4000t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 8 | 昆明市 | 宜良县 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 2条2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2条2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 9 | 富民县 | 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 10 | 禄劝县 | 昆明崇德水泥有限公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 11 | 昆明市 | 寻甸县 | 昆明东山水泥生产有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 12 | 阳宗海 | 昆明市明良汇江水泥制造有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 13 | 曲靖市 | 麒麟区 | 云南曲靖雄业水泥有限责任公司 | 2500t/d、2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d、2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 14 | 曲靖市 | 宣威市 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 3000t/d熟料生产线已纳入企业关停计划，应按期完成关停，若后期继续生产，应2028年底前完成超低排放改造 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 15 | 宣威市 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司 | 3000t/d熟料生产线已纳入企业关停计划，应按期完成关停，若后期继续生产，应2028年底前完成超低排放改造 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 16 | 会泽县 | 会泽金塬水泥有限公司 | 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 17 | 曲靖市 | 会泽县 | 会泽滇北工贸有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 18 | 陆良县 | 云南滇东水泥有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 19 | 云南宇东水泥有限公司 | 2500t/d熟料生产线长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 20 | 曲靖市 | 陆良县 | 云南远东水泥有限责任公司 | 2条2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 21 | 师宗县 | 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 22 | 富源县 | 富源西南水泥有限公司 | 7000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 7000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 23 | 曲靖市 | 富源县 | 富源县宏发恒际水泥有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 24 | 罗平县 | 曲靖际丰水泥有限公司 | 2000t/d熟料生产线长期停产，复产前应纳入改造计划并按时限完成整改 | | |
| 25 | 昭通市 | 昭阳区 | 华新水泥（昭通）有限公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 26 | 昭通市 | 大关县 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 27 | 绥江县 | 绥江县永固水泥有限责任公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 28 | 镇雄县 | 镇雄县三和建材有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 29 | 昭通市 | 鲁甸县 | 云南昊龙实业集团有限公司水泥厂 | 2500t/d熟料生产线已纳入企业关停计划，应按期完成关停，若后期继续生产，应2028年底前完成超低排放改造 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 30 | 巧家县 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 31 | 昭阳区 | 昭通得云建材有限责任公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 32 | 昭通市 | 威信县 | 威信得云建材有限责任公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 33 | 彝良县 | 彝良晨狮建材有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 34 | 普洱市 | 思茅区 | 云南尖峰水泥有限公司 | 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 35 | 普洱市 | 思茅区 | 云南普洱西南水泥有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 36 | 澜沧县 | 澜沧三环建材有限公司 | 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 37 | 宁洱县 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 38 | 普洱市 | 镇沅县 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 39 | 景谷县 | 景谷红狮水泥有限公司 | 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 40 | 玉溪市 | 元江县 | 元江县永发水泥有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 1000t/d熟料生产线长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 41 | 玉溪市 | 峨山县 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 42 | 易门县 | 云南中瑞（集团）建材有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 43 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 44 | 玉溪市 | 华宁县 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 煤磨、破碎机、磨机 | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 5000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 5000t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 45 | 红塔区 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 5000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 5000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 46 | 玉溪市桥龙水泥有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 47 | 玉溪市 | 澄江市 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 2条2000t/d熟料生产线产能已置换，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年底前完成超低排放改造 | | |
| 48 | 新平县 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 49 | 江川区 | 云南江川翠峰水泥有限公司 | 2000t/d、1000t/d熟料生产线长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 50 | 通海县 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 1000t/d熟料生产线长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 51 | 文山州 | 广南县 | 云南壮乡水泥股份有限公司 | 2000t/d熟料生产线已纳入企业关停计划，应按期完成关停，若后期继续生产，应2028年底前完成超低排放改造 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 52 | 文山州 | 砚山县 | 云南兴建水泥有限公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 53 | 文山市 | 云南壮山实业股份有限公司 | 4500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 54 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 1条4500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1条4500t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 煤磨、破碎机、磨机 | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 1条4500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 1条4500t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 55 | 文山州 | 文山市 | 云南富州水泥有限公司 | 2000t/d熟料生产线长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 56 | 临沧市 | 镇康县 | 镇康水泥建材有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 57 | 沧源县 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 58 | 临沧市 | 耿马县 | 华新水泥（临沧）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 59 | 凤庆县 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 60 | 红河州 | 建水县 | 红河州紫燕水泥有限责任公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 61 | 红河州 | 开远市 | 华新水泥（红河）有限公司 | 2条2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2条2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 62 | 蒙自市 | 蒙自瀛洲水泥有限责任公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 63 | 弥勒市 | 弥勒市河湾水泥制造有限责任公司 | 2000t/d熟料生产线产能已置换，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年底前完成超低排放改造 | | |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 高清视频监控 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
|
| 64 | 红河州 | 泸西县 | 红河天宝水泥有限公司 | 2500t/d熟料生产线产能已置换，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年前完成超低排放改造 | | |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 高清视频监控 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
|
| 65 | 绿春县 | 绿春县共达水泥有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 66 | 保山市 | 施甸县 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 3000t/d、4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d、4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 67 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 68 | 隆阳区 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 4500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 69 | 龙陵县 | 龙陵海螺水泥有限责任公司 | 2500t/d熟料生产线已纳入企业关停计划，应按期完成关停，若后期继续生产，应2028年底前完成超低排放改造 | 物料储存、物料输送，生产工艺过程等无组织排放环节控制 | 门禁及视频监控系统，厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 磨机、包装机等其他有组织排放环节 | 厂区道路全部硬化等其他环节无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 高清视频监控 |
| 70 | 保山市 | 施甸县 | 云维保山有机化工有限公司 | 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 71 | 大理州 | 云龙县 | 华新水泥（云龙）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 72 | 宾川县 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司宾川分公司 | 6000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 6000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 73 | 大理州 | 鹤庆县 | 华润水泥（鹤庆）有限公司 | 2条2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2条2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 74 | 弥渡县 | 华润水泥（弥渡）有限公司 | 2300t/d、4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2300t/d、4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 75 | 祥云县 | 祥云县建材（集团）有限责任公司 | 1000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 76 | 大理州 | 祥云县 | 祥云建云水泥有限公司 | 4800t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4800t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 煤磨、破碎机、磨机 | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） |
| 77 | 剑川县 | 华新水泥（剑川）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 78 | 永平县 | 永平无量山水泥有限责任公司 | 4000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 4000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 79 | 丽江市 | 永胜县 | 云南永保特种水泥有限责任公司 | 3000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 3000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 80 | 古城区 | 丽江古城西南水泥有限公司 | 5000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 5000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 81 | 宁蒗县 | 丽江巨龙交通能源投资有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 82 | 丽江市 | 华坪县 | 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 83 | 华新水泥（丽江）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 84 | 德宏州 | 芒市 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 85 | 德宏州 | 盈江县 | 盈江县（海螺）允罕水泥有限责任公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 86 | 盈江县 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 87 | 版纳州 | 景洪市 | 华新红塔水泥（景洪）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 88 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 华新水泥（迪庆）有限公司 | 2000t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2000t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 89 | 香格里拉市 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |
| 90 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 2500t/d水泥窑及窑尾余热利用系统 | 物料储存、物料输送等环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 2500t/d水泥窑窑头（冷却机） | 上料口、卸料口等生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS） | 厂区道路全部硬化等其他无组织排放控制 | 原燃料、产品等清洁运输 |
| 煤磨、破碎机、磨机 |
| 包装机等其他有组织排放环节 |
| 高清视频监控 |

　　注：以上企业清单来自相关单位调度信息，未列入该清单中的水泥熟料企业应按照本计划要求，2028年底前完成超低排放改造。

　　附件2

**水泥行业有组织、无组织超低排放控制指标和措施要求**

表1.有组织排放指标限值

单位：毫克/立方米

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放环节a | 基准含氧量（%） | 污染物项目 | | |
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物  （以NO2计） |
| 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 10 | 35 | 50 |
| 水泥窑窑头（冷却机） | - | 10 | - | - |
| 烘干机、烘干磨、煤磨 | 实测值 b | 10 | - | - |
| 破碎机、磨机、包装机 | - | 10 | - | - |
| 输送设备、水泥仓及其他通风生产设备 | - | 10 | - | - |

　　注：a：氨等表中未作规定的按国家及地方标准执行。

　　b：采用窑头余热，或采用经脱硫脱硝并达到超低排放要求的窑尾烟气。

表2.无组织排放控制措施

|  |  |
| --- | --- |
| 主要环节 | 控制措施 |
| 物料储存 | 石灰石、页岩、泥岩、煤矸石、原煤等原燃料在封闭料棚内存放。熟料封闭储存。  生料、干粉煤灰、矿渣微粉、成品水泥等粉状物料采用密闭料仓、储罐等方式密闭储存。  协同处置固体废物的，贮存设施采用封闭措施，有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气导入水泥窑高温区焚烧处理，或通过其他措施处理达标后排放。  料棚（不含熟料、原煤）产尘点安装抑尘设施，车辆行驶区域及出入口地面硬化并安装自动门。 |
| 物料输送 | 散状原燃料及产品卸车、上料、配料、输送密闭或封闭作业。  运输皮带采用皮带通廊等方式封闭，各转载、下料口等产尘点正常生产时保证无可见烟粉尘外逸与撒料。  库顶配备袋式除尘器。  除尘灰采用负压、罐车等密闭方式运输。 |
| 生产工艺 | 石灰石、煤、混合材等物料厂内破碎时，在破碎机进料口设置集气罩或封闭，出料口采用密闭装置，并配备除尘设施。  磨前喂料装置、烘干机与集气罩的连接处密闭。窑系统保持微负压，定期检查。  熟料冷却机卸料口设置集气罩，配备除尘设施。  氨水或液氨采用专用罐车运输，配套氨气回收或吸收回用装置。氨水罐区及易泄漏点位设置氨气泄漏检测措施。 |
| 其他 | 厂区道路全部硬化，及时清扫、定期洒水。  企业厂区出口或汽车运输料场出口处（料场口与厂区出口距离在100米以内的可合并安装1处洗车台）配备高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗。 |

　　封闭：利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式。在保证安全前提下可以封闭的区域或建筑物，该封闭区域或封闭建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位保持关闭状态。

　　密闭：污染物质不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式。

　　附件3

**全过程精细化环境管理要求**

表1.监测监控安装点位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监测监控 | 工序 | 安装点位 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）a | 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统、水泥窑窑头（冷却  机）排气筒、煤磨排气筒、水泥磨主排气筒、独  立烘干热源排气筒b |
| 分布式控制系统  （DCS） | 熟料生产 | 水泥窑、窑尾烟气处理系统 |
| 高清视频监控 | 原料、燃料储库（仓库） | 运输车辆进出口c |
| 熟料生产 | 成品装卸c |
| 发运 | 进出广场 |
| CEMS | 站房内、采样平台 |
| 门禁及视频监控系统 | 厂区 | 厂区进出口 |

　　注：a监测指标依据附表1设置，水泥窑及窑尾余热利用系统增加氨污染因子自动监测。

　　b使用电为能源的，监测指标为颗粒物；使用天然气为燃料的，监测指标为颗粒物和氮氧化物；使用其他燃料的，监测指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

　　c高清视频监控能够覆盖成品装卸所有车辆出入口。

表2.分布式控制系统（DCS）关键参数

|  |  |
| --- | --- |
| 工序 | 参数 |
| 水泥窑生产 | 水泥窑喂料量、喂煤量（窑头燃烧器、分解炉）、分解炉温度，预热器出口温度、CO浓度，协同处置固体废物入窑量 |
| 窑尾烟气处理  系统 | 窑尾排放口烟气量、含氧量、烟气温度、氨排放浓度 |
| 除尘：除尘器风量、风机电流、颗粒物排放浓度 |
| 脱硫：脱硫剂使用量、脱硫剂仓料（液）位（与CEMS时间同步）、风机电流、二氧化硫排放浓度 |
| 脱硝：脱硝剂（还原剂）使用量、脱硝剂仓料（液）位、脱硝反应器出入口烟气温度和压力、脱硝反应器出入口氮氧化物浓度、风机电流、氮氧化物排放浓度 |

　　附件4

**清洁运输管理要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 措施 | 参数 |
| 门禁及视  监控系统 | 覆盖原辅材料、燃料、产品及副产品等运输车辆进出厂区的出入口，对进出车辆进行照片及视频的采集、校验，实施进出厂管理，并对采集的数据进行统计和储存，与生态环境部门联网，实现对运输车辆和非道路移动机械使用情况实时监管。建立运输车辆基本信息电子台账，并对进出厂车辆实施自动记录，实时保存、更新和上传。运输车辆基本信息电子台账保存周期不少于5年，车辆进出厂历史记录保存周期不少于24个月，视频保存周期不少于12个月。 | 电子台账主要参数：出入口编号、道闸编号、进出厂状态、进厂时间/出厂时间、进厂照片/出厂照片、车牌号码、号牌颜色、车辆类型、车辆识别代码（VIN）、注册登记日期、车辆型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、燃料类型、排放标准、使用性质、联网状态、随车清单、行驶证、运输货物名称、运输量、车队名称等。 |
| 厂内运输车辆电子台账 | 对厂内运输车辆实施信息登记管理，并实时更新上传，本地历史记录保存周期不少于5年。 | 环保登记编码、车辆识别代码（VIN）、生产日期、车牌号码、注册登记日期、车辆型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、燃料类型、排放标准、随车清单、行驶证、车辆所有人（单位）等。 |
| 非道路移动机械电子台账 | 对非道路移动机械实施信息登记管理，并实时更新上传，本地历史记录保存周期不少于5年。 | 环保登记编码、机械生产日期、车牌号码、排放标准、燃料类型、机械种类、机械环保代码/产品识别码（PIN）、机械型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、整车（机）铭牌、发动机铭牌、机械环保标签、所属人（单位）等。 |

　　注：新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。

**云南省焦化行业超低排放改造计划**

　　为推动全省焦化行业绿色低碳高质量发展、助力深入打好蓝天保卫战，根据生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部等5部委联合印发《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》《云南省人民政府关于印发〈云南省空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（云政发〔2024〕14号）等有关要求制定本计划。

**一、目标要求**

　　推动实施焦化企业（含半焦生产、钢焦联合生产企业）超低排放改造。2025年底前，力争全省50%以上的在产焦化产能完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底，全省80%以上焦化产能完成改造（企业改造任务清单详见附件1）。全省新改扩建（含搬迁）焦化项目按超低排放水平建设；长期停产焦化企业复产前应纳入改造计划并按时限完成。

　　焦化企业超低排放是指所有生产环节（备煤、炼焦、熄焦、焦处理、煤气净化、化学产品深加工等生产环节，以及物料产品储存运输）的大气污染物有组织排放、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。各州（市）应根据全省超低排放改造目标任务安排，结合环境空气质量改善需求，按年度报送辖区内焦化企业超低排放改造实施计划。

　　（一）有组织排放控制指标。在基准含氧量8%的条件下，焦炉烟囱废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、氨排放浓度小时均值分别不高于10mg/m3、30mg/m3、150mg/m3、100mg/m3、8mg/m3。其他有组织颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。生产废水处理设施非甲烷总烃排放浓度小时均值不高于100mg/m3。出（推）焦、装煤和机侧炉口、煤气加热炉等排放口颗粒物浓度小时均值不高于10mg/m3，具体指标要求见附件2表1。达到超低排放的焦化企业每月生产时间至少95%以上时段排放浓度小时均值满足上述要求。

　　（二）无组织排放控制措施。物料储存、物料输送、生产工艺过程、敞开液面等无组织排放源，在保障安全生产的前提下采取密闭、封闭等有效控制措施。无组织排放控制设施应与生产设施同步正常运行，产尘点及生产设施无可见烟尘外逸。厂区整洁无积尘。

　　（三）清洁运输要求。进出企业的物料和产品采用铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的企业，汽车运输部分采用新能源或国六排放标准的车辆。厂内使用新能源运输车辆（2025年底前可采用国六排放标准车辆）。非道路移动机械原则上采用新能源，无对应产品的满足国四及以上排放标准（2025年底前可采用国三排放标准非道路移动机械）。危化品运输等特种车辆可采用国五级以上排放标准车辆（燃气车辆达到国六排放标准）。

　　有组织、无组织超低排放控制指标和措施详见附件2。

**二、重点任务**

　　（一）优化调整产业结构。严把环境准入关，坚决遏制违规新增产能。严控焦化行业新增产能。新改扩建（含搬迁）焦化项目按照超低排放水平建设，合理控制半焦（兰炭）产业规模，逐步向工业园区或优势企业集中。推动现有焦化企业实施钢焦融合、兼并重组。落实《产业结构调整指导目录》（2024年本），依法依规淘汰落后产能。发挥环保、能耗、质量、安全、物耗、水耗等标准作用，引导能耗高、排放强度大的低效产能有序退出。列入淘汰退出计划的企业或设施不再要求实施超低排放改造，应按时完成淘汰退出并确保淘汰退出前达标排放。焦化企业转型升级须严格落实焦化产能等量或减量置换要求。已完成超低排放改造的钢焦联合企业，要对标对表、查漏补缺，确保焦化工序达到超低排放要求。

　　（二）有序推进现有企业超低排放改造。各州市要围绕空气质量改善需求，为企业做好服务和指导工作，协调解决清洁运输等重大事项。为提高改造质量，保障技术路线符合要求，企业应全面识别研判治理现状，合理选择改造技术路线，形成年度项目实施清单和重点项目清单。

　　因厂制宜选择成熟适用的环保技术。强化源头控制，鼓励焦炉采用分段（多段）燃烧、炉内废气循环、单孔炭化室压力调节等措施。采用成熟稳定的污染治理技术，除尘可采用高效电除尘、袋式除尘、滤筒除尘等技术；脱硫实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性；脱硝采用选择性催化还原（SCR）、活性炭（焦）等高效技术；通过建设备用设施或多仓室改造等措施有效减少治理设施检修时污染物排放。

　　在保障安全生产的前提下，无组织排放控制采用密闭、封闭等有效治理措施。鼓励采用机械化料场、筒仓等物料储存方式，产尘点按照“应收尽收”原则合理配置废气收集设施，优化收集风量。安装煤气自动点火放散装置，避免直接放散。

　　加强VOCs全过程治理。焦炉采取正压密封、砖缝灌浆、陶瓷焊补等源头控制措施减少炉墙串漏。各类储罐（槽、池）以及有机液体装载点位收集的高浓度VOCs废气接入压力平衡系统或燃烧处理；脱硫再生、硫铵结晶、硫磺（膏）生产、脱硫废液提盐、焦油渣干化、生产废水处理、化学产品深加工等设施或车间收集的低浓度VOCs废气采用高效（组合）工艺处理，鼓励引入燃烧装置。半焦炉装煤采取有效措施控制无组织逸散，采用蒸汽、干法等节能环保型熄焦方式，加强出焦输送设施封闭和废气收集处理。

　　加强清洁运输改造，煤炭、焦炭等大宗物料和产品中长距离运输优先采用铁路或水路，短途接驳和厂内物料转运优先采用管状带式输送机或皮带通廊；优化厂内总图布置，合理规划物料输送路线，减少厂内物料二次倒运和汽车运输量。

　　（三）统筹推进焦化行业协同减污降碳。鼓励焦化企业在超低排放改造时统筹开展减污降碳和清洁生产改造，积极探索污染物和温室气体协同控制工艺技术。引导焦化产业链向下游高附加值精细化工产品延伸。鼓励采用蒸汽加热或电加热替代煤气管式炉，推广应用干法熄焦、上升管余热回收、循环氨水及初冷器余热回收等减污降碳技术。严格执行焦化行业能源消耗限额要求，在规定时限内将能效基准水平以下焦炭产能清零，力争达到能效标杆水平。采取焦炉煤气高效综合利用措施，加强煤气管网生产调度管理，提高煤气利用率。

　　（四）强化全过程精细化环境管理。实施超低排放改造的企业，可通过全面加强污染物排放自动监测、过程监控和视频监控设施建设等方式自证稳定达到超低排放要求，包括以下措施：主要排放口和燃用煤气的管式炉安装自动监控设施，与生态环境部门联网并验收，焦炉烟囱（含热备烟囱）增加非甲烷总烃和氨排放自动监测；主要生产装备和污染治理设施安装分布式控制系统（DCS），重点环节安装高清视频监控设施，关键点位布设空气质量监测微站；建设全厂环境管控平台，记录有组织排放、无组织排放相关监测监控和治理设施运行情况，以及清洁运输情况；自动监测、DCS系统等数据至少保存五年以上，高清视频监控数据至少保存一年以上。具体要求见附件3。

　　加强运行管理。建立定期巡检工作机制，加强炉门清理与泄漏修复管理，根据产尘点距离合理设置捕集装置。采取合理控制脱硝剂用量，优化反应温度、反应区间和停留时间等有效措施控制氨逃逸。加强生产组织管理和设备维护，降低推焦除尘风机、焦炉烟囱风机和煤气鼓风机等事故检修频次，减少非正常工况污染物排放。严禁采用未达标的生产废水直接熄焦。规范开展设备与管线组件泄漏检测与修复（LDAR），提高动静密封点精细化管理水平。

　　强化运输管理。配备专职人员加强运输管理，建设门禁及视频监控系统，以及进出厂运输车辆、厂内运输车辆、非道路移动机械电子台账。具体要求详见附件4。鼓励与供车单位、原辅材料供货单位及产品购买单位签订车辆排放达标保证书、增加相应合同条款、提供运输车辆年检合格证明等方式实现车辆合规管理。

　　完善管理制度。建立健全企业环保管理机构，设置环保专职人员；建立企业环保设施检修与维护、环境监测、环保监督与考核、环保应急预案等管理制度；按照排污许可技术规范要求，规范、准确、完整记录环境管理台账，如实反映生产设施、污染治理设施运行情况。

**三、政策措施**

　　焦化企业达标排放是法定责任，超低排放是鼓励导向，对于达到超低排放要求的焦化企业加大支持力度。

　　（一）加大经济政策支持力度。按照环境保护税法有关规定，对实现超低排放的焦化企业给予税收优惠。落实购置环境保护专用设备企业所得税抵免优惠政策。对技术路线合理、环保技术成熟适用、按改造时限计划实施的超低排放改造项目争取中央大气污染防治专项资金支持。鼓励银行机构给予焦化企业信贷支持用于超低排放改造，支持符合条件的企业发行债券进行直接融资，募集资金用于超低排放改造等领域。通过全国碳排放权交易市场，对在超低排放改造时统筹开展减污降碳改造，实现减少温室气体排放的企业形成正向激励。按照《云南省人民政府关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案〉的通知》（云政发〔2024〕16号）要求，积极争取对超低排放改造项目的财政、税收、金融等政策支持。

　　（二）实行差别化环保管理政策。充分发挥标杆企业引领示范作用，对于已完成超低排放改造并公示的焦化企业，可开展A级绩效评级工作；完成A级绩效评定的，重污染天气预警期间可采取自主减排措施。未按时限要求完成超低排放改造的焦化企业，重污染天气预警期间依法严格落实应急减排措施。

　　（三）加强技术支撑。研究制定焦化行业超低排放改造相关技术指导文件。支持焦化企业与高校、科研机构、环保工程技术公司等合作，创新节能减排技术。鼓励生态环境科研院所联合行业协会、焦化重点企业搭建超低排放改造交流平台，促进成熟先进技术推广应用。

**四、实施保障**

　　省生态环境厅、发展改革委、工业和信息化厅、财政厅、交通运输厅等组织实施本计划。各部门各司其职、各负其责、密切配合，形成合力，加强对州（市）工作指导，及时协调解决推进过程中的困难和难题，充分发挥政府作用，积极引导，共同推进改造工作。省生态环境厅会同有关部门，按照本计划，每年对有改造任务的州（市）上一年度超低排放改造情况进行评价。

　　焦化企业是实施超低排放改造的责任主体。改造工作力求做到企业领导真重视、资金真投入、实施真工程、管理水平真提升，确保按期高质量完成改造任务。企业应严把工程质量，加强人员技术培训，健全内部环保考核管理机制，实现治理设施长期连续稳定运行。在环保治理工程建设和运行过程中，要严格执行安全管理有关规定，切实落实企业安全生产主体责任。大型钢焦联合企业、焦化企业集团要发挥表率作用，加强内部考核和对所属企业指导，力争提前完成。企业完成超低排放改造并累计稳定运行一个月后，可自行或委托有资质的监测机构和有能力的技术机构，严格按照指标要求和相关技术文件开展评估监测。稳定达到超低排放要求的，将评估监测报告报送当地生态环境部门、工业和信息化等部门。行业协会要发挥桥梁和纽带作用，指导企业开展超低排放改造和评估监测工作。

　　各州（市）要加强组织领导，做好监督、管理和服务，按超低排放改造目标任务要求，全力推动改造工程。对已完成超低排放改造的企业，加强事中事后监管，建立动态监督管理台账，组织“双随机”检查，及时将不能稳定实现超低排放的企业调整出动态管理名单，视情节取消相关优惠政策。对超标排污企业、未按证排污企业，依法依规处罚，对偷排偷放、弄虚作假、擅自停运环保设施等违法行为依法严厉打击，涉嫌犯罪的移送司法机关。做好政策解读和宣贯，宣传推广地方和企业的经验做法，营造有利于开展超低排放改造的良好舆论氛围，增强企业开展超低排放改造的责任感和荣誉感。各有关部门要积极跟踪相关舆情动态，及时回应社会关切，宣传报道各地和企业优秀做法。

　　附件：1．云南省焦化企业超低排放改造任务清单

　　　　　2．焦化行业有组织、无组织超低排放控制指标和措施要求

　　　　　3．全过程精细化环境管理要求

　　　　　4．清洁运输管理要求

　　附件1

云南省焦化企业超低排放改造任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 州市 | 区县 | 企业名称 | 一、有组织排放改造环节 | 二、无组织排放  改造环节 | 三、清洁运输改  造要求 |
| 1 | 昆明市 | 安宁区 | 云南煤业能源股份有限公司 | 1#2#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 干法熄焦 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#2#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 1#2#焦炉出（推）焦 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 焦化污水深度处理回用系统 |
| 2台各180t/h燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 2 | 曲靖市 | 麒麟区 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司三厂 | 焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 2台各15t/h燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 3 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 1台10t/h、1台6t/h燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 4 | 陆良县 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 1#2#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1#2#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#2#焦炉出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 1台20t/h燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 5 | 沾益区 | 云南大为制焦有限公司 | 1#-4#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1#-4#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#-4#焦炉出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 1#、2#粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 3台各75t/h燃煤锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 6 | 曲靖市 | 沾益区 | 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 1#-3#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1#-3#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#-3#焦炉出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 1#、2#粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 1台18t/h燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 7 | 师宗县 | 师宗煤焦化工有限公司 | 1#2#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1#2#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#2#焦炉出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 2台各40t/h燃煤锅炉、1台40t/h备用燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 8 | 沾益区 | 曲靖市沾益区呈钢能源有限公司 | 1#2#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1#2#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#2#焦炉出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 2台各15t/h燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 9 | 曲靖市 | 麒麟区 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司（一厂） | 企业有产能置换计划，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年底前完成超低排放改造工作 | | |
| 10 | 麒麟区 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司二厂 | 企业有产能置换计划，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年底前完成超低排放改造工作 | | |
| 11 | 沾益区 | 云南珠江实业集团有限公司（焦化分厂） | 企业正在进行产能置换，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年底前完成超低排放改造工作 | | |
| 12 | 富源县 | 云南曲靖德鑫煤业股份有限公司 | 1#2#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1#2#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#2#焦炉出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 1台各20t/h燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |
| 13 | 马龙区 | 曲靖市马龙区明龙焦化实业有限公司 | 企业产能已置换，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年底前完成超低排放改造工作 | | |
| 14 | 麒麟区 | 曲靖市石林瓷业燃化有限公司 | 企业长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 15 | 沾益区 | 曲靖市越隆能源有限责任公司 | 企业长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 16 | 沾益区 | 曲靖市沾益区龙凤工贸有限公司型煤分公司 | 企业长期停产，复产前完成超低排放改造 | | |
| 17 | 师宗县 | 云南师宗焦化有限责任公司 | 企业长期停产，复产前应纳入改造计划并按时限完成改造 | | |
| 18 | 玉溪市 | 峨山县 | 峨山天大工贸有限公司 | 企业有产能置换计划，新建项目需按照超低排放要求建设，若原项目继续生产需在2028年底前完成超低排放改造工作 | | |
| 19 | 红河州 | 泸西县 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 1#2#焦炉烟囱 | 物料储存、物料输送环节无组织排放控制 | 门禁及视频监控系统 |
| 1#2#焦炉装煤和机侧炉口 | 生产工艺过程无组织排放控制 | 厂区运输车辆电子台账、非道路移动机械电子台账 |
| 1#2#焦炉出（推）焦 | 生产废水处理设施等敞开液面无组织排放控制 |
| 粗苯管式炉 | 设备与管线组件密封点泄漏检测与修复（LDAR） | 物料、产品等清洁运输 |
| 1台19t/h、1台30t/h（开停机使用）燃气锅炉等其他有组织排放环节 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）、分布式控制系统（DCS）、高清视频监控 |

　　注：以上企业清单来自相关单位调度信息，未列入该清单中的焦化企业应按照本计划要求，2028年底前完成超低排放改造。

　　附件2

**焦化行业有组织、无组织超低排放控制指标和措施要求**

表1.有组织排放指标限值

单位：毫克/立方米

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放环节 | 基准含  氧量  （%） | 污染物项目 | | | | |
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物  （以 NO2 计） | 非甲烷  总烃 | 氨 |
| 焦炉烟囱 | 8 | 10 | 30 | 150 | 100 | 8a |
| 出（推）焦 |  | 10 | 30 |  |  |  |
| 装煤和机侧炉口 |  | 10 | 70 |  |  |  |
| 干法熄焦 |  | 10 | 50 |  |  |  |
| 燃用煤气的加热炉 | 8 | 10 | 30 | 150 |  |  |
| 生产废水处理设施（含储存、调节、气浮、隔油等预处理设施以及厌氧池、预曝气池） |  |  |  |  | 100 |  |
| VOCs 燃烧（焚烧、氧化）装置 b | 3c |  | 200 | 200 | 50 |  |
| 燃气锅炉 | 3 | 5 | 35 | 50 |  |  |
| 燃煤锅炉 | 6 | 10 | 35 | 50 |  |  |
| 燃气轮机组 | 15 | 5 | 35 | 50 |  |  |
| 燃油锅炉 | 3 | 10 | 35 | 50 |  |  |

　　注：1.表中未作规定的生产设施污染物排放限值按国家、地方排放标准或其他相关规定执行。

　　2.VOCs处理设施的处理效率不应低于80%。

　　3.a适用于采用氨法脱硫、脱硝的设施，以及活性焦工艺再生尾气排放。

　　b利用焦炉焚烧处理有机废气的，执行表中焦炉烟囱控制要求。利用锅炉、工业炉窑（焦炉除外）或固体废物焚烧炉焚烧处理有机废气的，还应满足锅炉、工业炉窑（焦炉除外）或固体废物焚烧炉的控制要求。

　　c进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置处理有机废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度按基准含氧量3%折算为大气污染物基准排放浓度。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的，或仅燃烧器需要补充空气助燃的，以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。

表2.无组织排放指标限值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环节 | 点位 | | 控制措施 |
| 物料储存 | 石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料 | | 采用料仓、储罐等方式密闭储存。 |
| 煤炭、焦炭、针状焦、沥青、石墨等块状或粘湿物料 | | 采用密闭料仓或封闭料场（仓、库、棚）等方式储存，其中封闭料场内设喷雾抑尘装置。鼓励采用封闭式机械化料场、筒仓等物料储存方式。 |
| 有机液体、有机固废及其他VOCs物料 | | 焦油、粗苯、甲醇、酚油、蒽油、炭黑油、轻油、洗油等有机液体，焦油渣、酸焦油、粗苯残渣、洗油残渣、沥青渣等有机固废及其他VOCs物料密闭储存，并将废气接入压力平衡系统或燃烧处理。 |
| 物料输送 | 石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料 | | 采用气力输送设备、罐车及其他方式密闭输送。 |
| 煤炭、焦炭、针状焦、沥青、石墨等块状或粘湿物料 | | 采用管状带式输送机、皮带通廊等方式输送；确需汽车运输的，使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时采取除尘或抑尘措施。 |
| 有机液体、有机固废及其他VOCs物料 | | 焦油、粗苯、甲醇、酚油、蒽油、炭黑油、轻油、洗油等有机液体，焦油渣、酸焦油、粗苯残渣、洗油残渣、沥青渣等有机固废及其他VOCs物料，转移和输送采取密闭措施。粗苯、甲醇、酚油、轻油等挥发性有机液体装载时，采用底部装载或顶部浸没式；若采用顶部浸没式，出料管口距离槽（罐）底部高度小于200mm；废气接入压力平衡系统或燃烧处理。 |
| 液氨及氨水 | | 卸载、输送、制备、储存密闭，并采取氨气泄漏检测措施。 |
| 料场出口 | | 设置高压清洗装置，确保能够覆盖车轮和车身。 |
| 厂区及周边道路 | | 道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 |
| 生产工艺过程 | 破碎、筛分、转运 | | 设置收尘罩，配备除尘设施或高效抑尘措施。 |
| 装煤/推（出）焦 | 常规焦炉 | 装煤除尘采用导烟除尘技术或单炭化室压力调节或地面站除尘技术，推焦采用地面站除尘技术，机侧炉口设置废气收集处理装置。 |
| 热回收焦炉 | 装煤、推焦、机侧炉门除尘采用地面站除尘或车载除尘技术。 |
| 半焦（兰炭）焦化炉 | 采用双室双闸给料器，炉顶装煤口采取封闭措施，安装除尘、废气收集等设备，有效控制粉尘和煤气外逸；出焦应对输送设施封闭和废气收集处理。 |
| 焦炉炉体 | | 焦炉炉门、装煤孔盖、上升管盖、上升管根部、桥管与阀体承插等采取密封技术；焦炉安装荒煤气自动点火放散装置。 |
| 熄焦 | 常规焦炉 | 钢焦联合企业采用干法熄焦，鼓励独立焦化企业采用干法熄焦工艺。 |
| 热回收焦炉 | 采用干法熄焦或节水型熄焦工艺（吨焦耗水量不大于0.4吨），熄焦塔采用双层折流板等高效抑尘装置。 |
| 半焦（兰炭）焦化炉 | 采用蒸汽、干法等节水节能型熄焦方式，鼓励余热回收。 |
| 脱硫再生、硫铵结晶、硫磺（膏）生产、脱硫废液提盐、化学产品深加工等设施/车间 | | 废气采用高效（组合）工艺处理，鼓励作为助燃风引入燃烧装置。鼓励焦油渣通过离心干化等方式减量处理后直接进入配煤等其他环节。 |
| 煤气净化、化学产品深加工等区域 | | 安装煤气点火放散装置，放散煤气及时点燃并充分燃烧。 |
| 敞开液面 | 生产废水集输系统 | | 采用密闭管道输送或加盖沟渠输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 |
| 生产废水处理设施 | | 储存、调节、气浮、隔油等预处理设施以及厌氧池、预曝气池加盖并配备废气收集处理设施，采用高效（组合）工艺处理，鼓励引入燃烧装置。 |
| 循环冷却水系统 | | 煤气净化和化学产品回收过程的开式循环冷却水系统，VOCs无组织排放控制要求符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的规定。 |
| 设备与管线组件密封点 | / | | 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）规定开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。 |

　　注：表中未作规定的生产设施污染物排放限值按国家、地方排放标准或其他相关规定执行。

　　封闭：利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式。在保证安全前提下可以封闭的区域或建筑物，该封闭区域或封闭建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位保持关闭状态。

　　密闭：污染物质不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式。

　　附件3

**全过程精细化环境管理要求**

表1.监测监控安装点位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监测监控 | 工序 | 安装点位 |
| 烟气排放连续在线监测系统（CEMS） | 炼焦 | 焦炉烟囱（含热备烟囱）、装煤、推焦、干法熄焦、燃用煤气的管式炉、锅炉排气筒 |
| 分布式控制系统（DCS） | 炼焦 | 焦炉、焦炉烟囱脱硫脱硝设施、装煤、推（出）焦、干法熄焦、控制中心、锅炉、发电机组 |
| 煤气净化（化学产品深加工） | 中控、煤气管网、煤气放散火炬、粗苯和焦油储槽等生产设施及VOCs废气治理设施 |
| 加热炉、蒸馏设施、装卸等生产设施及VOCs废气治理设施 |
| 高清视频监控设施 | 料场 | 储煤、储焦装置出入口 |
| 炼焦 | 焦炉炉顶、焦炉机侧和焦侧（含半焦炉出焦侧）、干熄焦装入装置、湿熄焦塔、筛焦楼筛分、焦炭装车区域 |
| CEMS | 站房内、采样平台 |
| 无组织排放监测设备 | 厂区内部 | 主要产尘点密闭罩、收尘罩等无组织排放控制设施周边设置TSP浓度监测仪；储煤、储焦装置出入口、焦炉区域、厂内物料运输主干道路口、长度超过200米的物料运输道路中设置空气质量监测微站（监测因子至少包括PM2.5、PM10等） |
| 煤气净化、油库、化学产品深加工等区域安装光离子化检测器（PID）、氢火焰离子化检测器（FID）等VOCs监测设备，其中煤气净化区域至少安装一套FID |
| 门禁及视频监控系统 | 厂区 | 厂区进出口 |

表2.分布式控制系统（DCS）关键参数

|  |  |
| --- | --- |
| 工序 | 参数 |
| 炼焦 | 焦炉：装煤时间（实际）、推（出）焦时间（实际）、装煤和推（出）焦电流 |
| 干法熄焦：提升机作业记录（包括每次作业时间及装载量）、提升机电流 |
| 控制中心：荒煤气放散压力、点火器启动记录 |
| 煤气净化  （化学产品深加工） | 中控：硫酸使用量（若制硫铵）、洗油使用量、粗苯外送量、塔釜温度 |
| 煤气管网：压力（风机后）、外供煤气流量、气柜容量、气柜压力  煤气放散火炬：水封液位高度、压力、流量、温度、火炬点火器启动记录 |
| 粗苯和焦油等储槽：液位、温度 |
| 加热炉燃烧温度，蒸馏塔塔顶塔底温度，装卸站台油气回收管线压力 |
| 治理设施 | 主要排放口、焦炉热备烟囱污染物排放浓度 |
| 除尘：除尘器风量、风机电流、电除尘器二次电压与二次电流、袋式除尘器压差、颗粒物排放浓度 |
| 脱硫：脱硫剂使用量、脱硫剂仓料（液）位、风机电流、二氧化硫排放浓度 |
| 脱硝：脱硝剂使用量、脱硝剂仓料（液）位、反应器入口烟气温度、风机电流、SCR脱硝升温系统风量及温度、氮氧化物排放浓度 |
| VOCs废气应急排放口：流量、阀门开启记录；放散阀：阀门开启记录 |
| VOCs废气燃烧前处理设施：碱洗塔碱液使用量、酸洗塔酸液使用量、油洗塔洗油使用量 |
| VOCs废气燃烧处理设施：废气流量、燃气/煤气流量、燃烧装置处理温度 |

　　附件4

**清洁运输管理要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 措施 | 参数 |
| 门禁及视频监控系统 | 覆盖原辅材料、燃料、产品及副产品等运输车辆进出厂区的出入口，对进出车辆进行照片及视频的采集、校验，实施进出厂管理，并对采集的数据进行统计和储存，与生态环境部门联网，实现对运输车辆和非道路移动机械使用情况实时监管。  建立运输车辆基本信息电子台账，并对进出厂车辆实施自动记录，实时保存、更新和上传。运输车辆基本信息电子台账保存周期不少于5年，车辆进出厂历史记录保存周期不少于 24 个月，视频保存周期不少于 12 个月。 | 电子台账主要参数：出入口编号、道闸编号、进出厂状态、进厂时间/出厂时间、进厂照片/出厂照片、车牌号码、号牌颜色、车辆类型、车辆识别代码（VIN）、注册登记日期、车辆型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、燃料类型、排放标准、使用性质、联网状态、随车清单、行驶证、运输货物名称、运输量、车队名称等。 |
| 厂内运输车辆电子台账 | 对厂内运输车辆实施信息登记管理，并实时更新上传，本地历史记录保存周期不少于 5 年。 | 环保登记编码、车辆识别代码（VIN）、生产日期、车牌号码、注册登记日期、车辆型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、燃料类型、排放标准、随车清单、行驶证、车辆所有人（单位）等。 |
| 非道路移动机械电子台账 | 对非道路移动机械实施信息登记管理，并实时更新上传，本地历史记录保存周期不少于 5 年。 | 环保登记编码、机械生产日期、车牌号码、排放标准、燃料类型、机械种类、机械环保代码/产品识别码（PIN）、机械型号、发动机型号、发动机生产厂、发动机编号、整车（机）铭牌、发动机铭牌、机械环保标签、所属人（单位）等。 |

　　注：新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。